SAIC Converter Header Pinouts

RevB\_1.0.3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expansion Header | | | | | | |
| +3.3V | GND | D8(LED) | D33(touch) | D31/A20 | D25(touch)PWM | D27/A16 |
| PIN1+5V | GND | A14/DAC | D32(touch)/PWM | D24 | D26/A15 | D28/A17 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (bottom end) I­2C Header | | | |
| PIN8 GND | PIN7 +5V | PIN6 +3.3V | PIN5 D29 |
| PIN1 GND | PIN2 +5V | PIN3 +3.3V | PIN4 D30 |